Airless spuiten

|  |
| --- |
| Bij traditioneel rollen of schilderen met een blokwitter ontstaan vaak banen, aanzetten, strepen of andere vervelende structuren. Airless spuiten is de manier om dit te voorkomen. Eerst wordt alles vakkundig afgeplakt, daarna wordt er met speciale apparatuur snel en vakkundig gespoten. Airless spuiten zorgt voor een regelmatige structuur en laagdikte, met een prachtig eindresultaat tot gevolg. In een paar dagen kunnen wij uw hele huis spuiten.Airless spuiten geeft een regelmatige structuur en laagdikte waardoor u geen vervelende aanzetten, strepen of andere vervelende structuren krijgt. Mede met het vakkundige afplakken gaat dit enorm snel.Strak spuitwerk is dus de perfecte afwerking voor nieuw stukadoorswerk. Maar ook uw spackplafond of spachtelputz wanden zijn door onze methode zeer mooi in afwerking. Nieuwbouwwoningen worden meestal "behangklaar" opgeleverd, behangklaar betekent nog niet schilder/latex klaar!Wij adviseren u om een stukadoor een zogenaamde filmlaag aan te laten brengen. Mocht u op zoek zijn naar een goede stukadoor, wij werken samen met erkende stukadoorsbedrijven. Wij strijken altijd voor met een voorstrijkmiddel, die alle zuiging opheft waardoor een perfecte hechting ontstaat. |